| Earth Observation Mission CFI Software Orbit Software User Manual |

### - a -

- absOrbit : EECFI::ANXExtra , EECFI::OrbitInfo , EECFI::OrbitalInfo
- acc : EECFI::StateVectorInfo
- action : EECFI::OrbitDataFilterOutliersConfiguration
- anxInfo : EECFI::OsfRecords
- AnxLong : EECFI::RefOrbitInfo
- anxPos : EECFI::AnxInfo
- anxTai : EECFI::AnxInfo
- anxUt1 : EECFI::AnxInfo
- anxUtc : EECFI::AnxInfo
- anxVel : EECFI::AnxInfo

### - c -

- changeFile : EECFI::OrbitChangeData
- changeMode : EECFI::OrbitChangeData
- changeOrbit : EECFI::OrbitChangeData
- changeTime : EECFI::OrbitChangeData
- changeTimeRef : EECFI::OrbitChangeData
- cycle : EECFI::RelANXTime , EECFI::OrbitInfo
- cycleLength : EECFI::RefOrbitInfo
- cycLength : EECFI::OrbitalInfo

### - d -

- driftMode : EECFI::RefOrbitInfo

### - f -

- fileType : EECFI::OrbitChangeFile

### - g -

- gcLongitude : EECFI::GeoGeodCoord
- gdAltitude : EECFI::GeoGeodCoord
- gdLatitude : EECFI::GeoGeodCoord
- geodCoord : EECFI::GeoOrbitInfo
- geoOrbitInfo : EECFI::GeoOrbitInitData

### - i -

- inclination : EECFI::RefOrbitInfo

### - k -

- kepl : EECFI::AnxInfo

### - m -

- maxRMSPos : EECFI::OrbitDataFilterOutliersReport
- maxRMSVel : EECFI::OrbitDataFilterOutliersReport
- maxTimeGap : EECFI::OrbitDataFilterOutliersReport
- meanKep : EECFI::OrbitalInfo
- microseconds : EECFI::ANXTime , EECFI::RelANXTime
- minRMSPos : EECFI::OrbitDataFilterOutliersReport
- minRMSVel : EECFI::OrbitDataFilterOutliersReport
- minTimeGap : EECFI::OrbitDataFilterOutliersReport
- missionInfo : EECFI::OsfRecords
- mlst : EECFI::RefOrbitInfo , EECFI::OrbitalInfo
- mlstDrift : EECFI::OrbitalInfo , EECFI::RefOrbitInfo
- mlstNonlinearDrift : EECFI::RefOrbitInfo
- modelDep : EECFI::StateVectorExtraInfo
- modelIndep : EECFI::StateVectorExtraInfo
- msec : EECFI::OrbTime

### - n -

- nodalPeriod : EECFI::OrbitalInfo
- nofOSVfiltered : EECFI::OrbitDataFilterOutliersReport
- nofOSVin : EECFI::OrbitDataFilterOutliersReport

### - o -

- orbit : EECFI::ANXTime , EECFI::RelANXTime
- orbitNum : EECFI::OrbTime
- oscKep : EECFI::OrbitalInfo
- osfData : EECFI::OrbitChangeFile
- outliersConfiguration : EECFI::OrbitDataFilterConfiguration
- outliersReport : EECFI::OrbitDataFilterReport

### - p -

- phase : EECFI::OrbitInfo
- phasing : EECFI::OrbitalInfo
- pos : EECFI::StateVectorInfo
- posAnx : EECFI::OrbitalInfo

### - r -

- refOrbitinfo : EECFI::OsfRecords
- relOrbit : EECFI::OrbitInfo
- repCycle : EECFI::RefOrbitInfo , EECFI::OrbitalInfo

### - s -

- sec : EECFI::OrbTime
- seconds : EECFI::ANXTime , EECFI::RelANXTime
- start : EECFI::ValidityTime , EECFI::RelTimeSegment , EECFI::TimeSegment
- stop : EECFI::TimeSegment , EECFI::ValidityTime , EECFI::RelTimeSegment

### - t -

- tAnx : EECFI::ANXExtra
- thresholdPos : EECFI::OrbitDataFilterOutliersConfiguration
- thresholdVel : EECFI::OrbitDataFilterOutliersConfiguration
- time : EECFI::OrbTime
- timeRef : EECFI::ValidityTime , EECFI::OrbTime
- tNod : EECFI::AnxInfo , EECFI::ANXExtra
- tstart : EECFI::OrbTimeInterval
- tstop : EECFI::OrbTimeInterval
- type : EECFI::OrbitDataFilterConfiguration , EECFI::GeoOrbitInitData , EECFI::OrbTime , EECFI::OrbitDataFilterReport

### - u -

- utcAnx : EECFI::OrbitalInfo
- utcSmx : EECFI::OrbitalInfo

### - v -

- vel : EECFI::StateVectorInfo
- velAnx : EECFI::OrbitalInfo