| Earth Observation Mission CFI Software Pointing Software User Manual |

Public Attributes

# EECFI::GenDemAltFromEllipsoidInputs Class Reference

DEM set selection. More...

List of all members.

## Public Attributes
long | setType
| DEM set selected (DemSetEnum).
double | lonMin
| Minimum longitude of interval.
double | lonMax
| Maximum longitude of interval.
double | latMin
| Minimum latitude of interval.
double | latMax
| Maximum latitude of interval.
long | verbose
| If 0, no output will be printed. If > 0, a message will be printed every verbose points.

## Detailed Description

DEM set selection.

## Member Data Documentation

double EECFI::GenDemAltFromEllipsoidInputs::latMax

Maximum latitude of interval.

double EECFI::GenDemAltFromEllipsoidInputs::latMin

Minimum latitude of interval.

double EECFI::GenDemAltFromEllipsoidInputs::lonMax

Maximum longitude of interval.

double EECFI::GenDemAltFromEllipsoidInputs::lonMin

Minimum longitude of interval.

long EECFI::GenDemAltFromEllipsoidInputs::setType

DEM set selected (DemSetEnum).

long EECFI::GenDemAltFromEllipsoidInputs::verbose

If 0, no output will be printed. If > 0, a message will be printed every verbose points.