| Earth Observation Mission CFI Software Pointing Software User Manual for JAVA |

Variables

# AzElTypeEnum

Input azimuth/elevation data type. More...

## Variables
static long | EECFI::EnumPointing.XPCFI_AZ_EL_LIST = 0
| Azimuth/elevation list.
static long | EECFI::EnumPointing.XPCFI_AZ_EL_STRIP = 1
| Strip of points with fixed azimuth.
static long | EECFI::EnumPointing.XPCFI_AZ_EL_GRID = 2
| Grid of azimuth/elevation points.

## Detailed Description

Input azimuth/elevation data type.

## Variable Documentation

long EECFI.EnumPointing.XPCFI_AZ_EL_GRID = 2`[static, inherited]`

Grid of azimuth/elevation points.

long EECFI.EnumPointing.XPCFI_AZ_EL_LIST = 0`[static, inherited]`

Azimuth/elevation list.

long EECFI.EnumPointing.XPCFI_AZ_EL_STRIP = 1`[static, inherited]`

Strip of points with fixed azimuth.