| Earth Observation Mission CFI Software DataHandling Software User Manual for JAVA |

Variables

# DemGetasseDataSourceEnum

DEM Data Source Types for GETASSE30 V1 and V2. More...

## Variables
static long | EECFI::EnumDataHandling.XDCFI_DEM_GETASSE30_SOURCE_ACE = 0
| land-ice/snow
static long | EECFI::EnumDataHandling.XDCFI_DEM_GETASSE30_SOURCE_MSS = 1
| sea
static long | EECFI::EnumDataHandling.XDCFI_DEM_GETASSE30_SOURCE_EGM96 = 2
| sea-ice
static long | EECFI::EnumDataHandling.XDCFI_DEM_GETASSE30_SOURCE_SRTM30 = 3
| land

## Detailed Description

DEM Data Source Types for GETASSE30 V1 and V2.

## Variable Documentation

long EECFI.EnumDataHandling.XDCFI_DEM_GETASSE30_SOURCE_ACE = 0`[static, inherited]`

land-ice/snow

long EECFI.EnumDataHandling.XDCFI_DEM_GETASSE30_SOURCE_EGM96 = 2`[static, inherited]`

sea-ice

long EECFI.EnumDataHandling.XDCFI_DEM_GETASSE30_SOURCE_MSS = 1`[static, inherited]`

sea

long EECFI.EnumDataHandling.XDCFI_DEM_GETASSE30_SOURCE_SRTM30 = 3`[static, inherited]`

land