| Earth Observation Mission CFI Software Orbit Software User Manual for JAVA |

Variables

# OrbitInitModeEnum

Orbit init modes. More...

## Variables
static final long | EECFI::EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_UNKNOWN_MODE = -1
static final long | EECFI::EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_AUTO = XDCFI_AUTO
static final long | EECFI::EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_ORBIT_CHANGE_MODE = XDCFI_ORBIT_CHANGE
static final long | EECFI::EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_STATE_VECTOR_MODE = XDCFI_STATE_VECTOR
static final long | EECFI::EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_OSF_MODE = XDCFI_OSF_TYPE
static final long | EECFI::EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_POF_MODE = XDCFI_POF_TYPE
static final long | EECFI::EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_ROF_MODE = XDCFI_ROF_TYPE
static final long | EECFI::EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_DORIS_MODE = XDCFI_DORIS_TYPE
static final long | EECFI::EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_POF_N_DORIS_MODE = XDCFI_POF_N_DORIS_TYPE
static final long | EECFI::EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_OEF_OSF_MODE = XDCFI_OEF_OSF_TYPE
static final long | EECFI::EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_OEF_POF_MODE = XDCFI_OEF_POF_TYPE
static final long | EECFI::EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_TLE_MODE = XDCFI_TLE_TYPE
static final long | EECFI::EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_SP3_MODE = XDCFI_SP3_TYPE
static final long | EECFI::EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_OEM_MODE = XDCFI_OEM_TYPE
static final long | EECFI::EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_STATE_VECTOR_PRECISE_MODE = 33
static final long | EECFI::EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_POF_PRECISE_MODE = 34
static final long | EECFI::EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_ROF_PRECISE_MODE = 35
static final long | EECFI::EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_DORIS_PRECISE_MODE = 36
static final long | EECFI::EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_OEF_POF_PRECISE_MODE = 37
static final long | EECFI::EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_POF_N_DORIS_PRECISE_MODE = 38
static final long | EECFI::EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_GEO_LON_MODE = 39
static final long | EECFI::EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_TLE_SDP4_MODE = 40
static final long | EECFI::EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_TLE_SGP4_MODE = 41
static final long | EECFI::EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_USER_OSV_LIST_MODE = 42
static final long | EECFI::EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_POF_ORBNUM_ADJ_MODE = 43
static final long | EECFI::EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_ROF_ORBNUM_ADJ_MODE = 44
static final long | EECFI::EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_DORIS_ORBNUM_ADJ_MODE = 45
static final long | EECFI::EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_OEM_ORBNUM_ADJ_MODE = 46
static final long | EECFI::EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_MAX_VALUE = 47

## Detailed Description

Orbit init modes.

## Variable Documentation

final long EECFI.EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_AUTO = XDCFI_AUTO`[static, inherited]`

final long EECFI.EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_DORIS_MODE = XDCFI_DORIS_TYPE`[static, inherited]`

final long EECFI.EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_DORIS_ORBNUM_ADJ_MODE = 45`[static, inherited]`

final long EECFI.EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_DORIS_PRECISE_MODE = 36`[static, inherited]`

final long EECFI.EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_GEO_LON_MODE = 39`[static, inherited]`

final long EECFI.EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_MAX_VALUE = 47`[static, inherited]`

final long EECFI.EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_OEF_OSF_MODE = XDCFI_OEF_OSF_TYPE`[static, inherited]`

final long EECFI.EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_OEF_POF_MODE = XDCFI_OEF_POF_TYPE`[static, inherited]`

final long EECFI.EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_OEF_POF_PRECISE_MODE = 37`[static, inherited]`

final long EECFI.EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_OEM_MODE = XDCFI_OEM_TYPE`[static, inherited]`

final long EECFI.EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_OEM_ORBNUM_ADJ_MODE = 46`[static, inherited]`

final long EECFI.EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_ORBIT_CHANGE_MODE = XDCFI_ORBIT_CHANGE`[static, inherited]`

final long EECFI.EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_OSF_MODE = XDCFI_OSF_TYPE`[static, inherited]`

final long EECFI.EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_POF_MODE = XDCFI_POF_TYPE`[static, inherited]`

final long EECFI.EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_POF_N_DORIS_MODE = XDCFI_POF_N_DORIS_TYPE`[static, inherited]`

final long EECFI.EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_POF_N_DORIS_PRECISE_MODE = 38`[static, inherited]`

final long EECFI.EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_POF_ORBNUM_ADJ_MODE = 43`[static, inherited]`

final long EECFI.EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_POF_PRECISE_MODE = 34`[static, inherited]`

final long EECFI.EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_ROF_MODE = XDCFI_ROF_TYPE`[static, inherited]`

final long EECFI.EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_ROF_ORBNUM_ADJ_MODE = 44`[static, inherited]`

final long EECFI.EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_ROF_PRECISE_MODE = 35`[static, inherited]`

final long EECFI.EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_SP3_MODE = XDCFI_SP3_TYPE`[static, inherited]`

final long EECFI.EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_STATE_VECTOR_MODE = XDCFI_STATE_VECTOR`[static, inherited]`

final long EECFI.EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_STATE_VECTOR_PRECISE_MODE = 33`[static, inherited]`

final long EECFI.EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_TLE_MODE = XDCFI_TLE_TYPE`[static, inherited]`

final long EECFI.EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_TLE_SDP4_MODE = 40`[static, inherited]`

final long EECFI.EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_TLE_SGP4_MODE = 41`[static, inherited]`

final long EECFI.EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_UNKNOWN_MODE = -1`[static, inherited]`

final long EECFI.EnumOrbit.XOCFI_ORBIT_INIT_USER_OSV_LIST_MODE = 42`[static, inherited]`